NAVODILA ZA INSTALACIJO

FIX, verzija 1.0.218

**V instalacijskem paketu se nahaja:**

|  |  |
| --- | --- |
| Vsebina IBISetup.exe | |
| / |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UPDATE: |  | |
| / | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVIS: | |  | |
| / |  | |
|  | |  | |
| PARAM: | |  | |
| / |  | |
|  | |  | |
| POSLOVALNICE: | |  | |
| / | |  | |
|  | |  | |
| FIX: | |  | |
| 1.0.218 | |  | |

# Navodila za inštalacijo

## IrmFIX

1. Deploy nove verzije IrmFixWeb-ear.ear po navodilih <http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?ponovna_namestitev.htm>
2. Pri zaustavljenem IrmFixServerju zamenjati FIX44.XML v IrmFixServer DataDictionary podmapi. Točno lokacijo datoteke najdemo v nastavitveni .FIX datoteki pod nazivom DataDictionary.

## Testiranje

* + Xetra, priprava datotek za Audit trail.